****

 **FOCAL**

**RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LA BODEGA DE AGROQUÍMICOS**

**En toda Bodega o Armario que se use para guardar agroquímicos debemos poner atención en:**

1. La Señalización debe contemplar símbolos y letreros de advertencia

(calavera con tibias cruzadas).

2. En el interior de la bodega, debe contemplarse la instalación de letreros indicando la prohibición de comer, fumar, encender estufas u otro sistema de calefacción que signifique llamas abiertas.

3. Esta debe ser de uso exclusivo para plaguicidas, altura mínima de 1,80 mts.

4. Su construcción debe contemplar: material resistente al fuego, sistema de ventilación natural o forzada que evite la concentración de gases, paredes y piso liso e impermeable.

5. El almacenamiento debe ser en estanterías, segregados y señalizados por clase, los productos granulados y o en polvo deben almacenarse por sobre los líquidos.

6. La bodega será mantenida cerrada bajo llave mientras no se trabaje en ella.

7. Los plaguicidas no deberán almacenarse junto con otros productos como:

fertilizantes, semillas, alimentos para animales y/o personas.

8. Los elementos de protección personal, así como la ropa de trabajo deben guardarse en casilleros destinados para tal objeto fuera de la bodega de plaguicidas.

9. El encargado de la bodega debe mantener un registro o inventario de la entrada y salida de los agroquímicos.

**Junto a la Bodega debemos mantener en lugar seguro los envases vacíos a los que se les ha hecho el triple lavado.**

 **Algunas precauciones que debemos tener siempre presentes son las siguientes:**

**TÉCNICA DE TRIPLE LAVADO DE ENVASES VACIOS DE PRODUCTOS QUIMICOS.**

Los envases que podrán ser incorporados al sistema, deben contener las siguientes características:

**1.-TRIPLE LAVADO:** Sólo se recibirán envases plásticos (Polietileno/PET) y metálicos con "Triple Lavado".

**2.-INSPECCION:** Inspeccione el interior del envase, asegúrese que esté limpio y que toda la formulación haya sido removida. En el exterior del envase verifique que el gollete y la rosca estén libres de residuos de formulación.

**3.-LIMPIOS Y SECOS:** Todo envase debe estar limpio y seco. Los envases no pueden contener ningún tipo de residuos.

**4.-TAPA :** Siempre devuelva sus envases sin tapa.

**5.-INUTILIZADOS:** Los envases deben estar inutilizados mediante perforación.

**6.-MANCHAS:** Envases de formulaciones que tiñen los plásticos, sólo serán aceptados si cumplen con los requisitos señalados en los puntos 1 al 5.

**7.-ALMACENAMIENTO:** Los envases con Triple Lavado y limpios deben ser almacenados en un lugar cerrado, seco y bajo techo, antes de ser entregados en los centros de acopio.

ANEXO 5